年清洗整新60万只废包装桶搬迁扩建项目

（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告修改清单

1、P4，核实全厂建筑面积，工作班制。

2、P5，核实污水收集池(兼作初期雨水池)容积。

3、P10及全文，修改自动化200L铁桶循环翻新、改制工艺废气收集处置流向图。

4、P20，明确危废仓库、污水收集池变动的原因，以及变动后适用性分析。

5、P37，核实项目一阶段总投资，一阶段环保投资。

6、P51，增加验收监测采样时间与采样项目对照表。

7、增加附件：一般固废委托合同，生活垃圾委托合同。

8、其他相关文件：一般变动分析、其他需要说明的事项同步修改。

9、处理对象废塑料桶（<200L）和废铁桶(<200L)，增加折重量，18万只/年折重量450t/a。